Linux sucht Anschluß LUGA

Linux sucht Anschluß

Peter J. Holzer

August 30, 1997

1 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

Überblick

Vorbereitungen Kernel, Ports, Modems, Telefonnummern, IP-Konfiguration

chat Chat-Scripts, Parameter, Escape-Sequenzen, Error-Recovery

pppd IP-Adressen, MTU/MRU, PAP/CHAP, ... diald Funktionsweise, Konfigurationsfiles, Monitoring, Filter Rules, Zählimpulse

2 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

PPP-Anbindung

3 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

Vorbereitungen ffl Kernel: Welche Device-Driver werden benötigt?

– serial – ppp (nona) – slip (für diald) – kerneld (wenn Module)

ffl Welche Ports

– COM1, COM2 , /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 – ttySX vs. cuaX

4 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

Vorbereitungen ffl Manuelles Einwählen

Modemsettings Geschwindigkeit, Flow- Control, Dialtone (Nebenstellen!), Echo, Response-Codes, Auto-Answer, . . .

Minicom

ffl Welche Ports

– COM1, COM2 , /dev/ttyS0, /dev/ttyS1 – ttySX vs. cuaX

5 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

chat

Zum automatischen Anwählen, Eingabe von Username und Paßwort, Starten von PPP, etc.

ffl Expect-Send Pairs

’’ ATDT1234567
name:--name: ppp42
word: \qGeheim

ffl Parameter

ABORT "NO CARRIER"
ABORT BUSY
TIMEOUT 45

ffl Error Codes 6 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

pppd

Verpackt IP-Pakete, handelt Parameter mit Gegenüber aus.

ffl IP-Adressen Nur bei statischen Adressen.

ffl MTU/MRU 1500 Default, kleiner für in-

teraktives Arbeiten oder schlechte Verbindung.

ffl PAP/CHAP name, /etc/ppp/chap-secrets

7 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

pppd - Optionen ffl Terminal ffl Geschwindigkeit ffl asyncmap 0 ffl connect ”chat -f chat-script” ffl crtscts ffl debug ffl defaultroute ffl lock 8 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

diald - Funktionsweise

9 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

diald - Optionen ffl pppd-Optionen ffl fifo, accounting-log ffl device, rotate-devices ffl local, remote, dynamic, strict-forwarding ffl Timeouts und retries.

10 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

diald - Filterregeln ffl /usr/lib/diald.def (don’t touch) ffl /usr/lib/standard.filters (kopieren und an-

passen) – accept protocol timeout packet-rule – bringup protocol timeout packet-rule – keepup protocol timeout packet-rule – ignore protocol packet-rule

ffl restrict ffl impulse duration,fuzz 11 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

diald - Filterregeln

accept tcp 120 tcp.dest=tcp.www
accept tcp 120 tcp.source=tcp.www

keepup tcp 5 !tcp.live
ignore tcp !tcp.live

accept tcp 180 any

ignore udp udp.dest=udp.who
ignore udp udp.source=udp.who

ignore udp udp.dest=udp.domain,
   udp.source=udp.domain
accept udp 10 udp.dest=udp.domain
accept udp 10 udp.source=udp.domain

accept udp 120 any

12 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer

Linux sucht Anschluß LUGA

diald - Monitoring ffl syslog ffl dctrl, diald-top

13 Linux-Konfigurationen Peter J. Holzer